
**ПАМЯТКА**

**Как правильно выбрать детские удерживающие устройства**

Для обеспечения безопасности детей, при их перевозках автомобильным транспортом  очень важно правильно выбрать детское удерживающее устройство (автокресло, бустеры).

При выборе автокресла, прежде всего необходимо знать  возраст, вес и рост ребенка, чтобы правильно определить группу, которая вам подходит, а также [тип крепления автокресла](http://babycar-e.ru/kak_ustanovit_avtokreslo), подходящего для вашего автомобиля (штатным ремнем или крепление Isofix).

Маркировочный ярлык должен иметь информацию о полном или сокращенном названии изготовителя, либо фабричной марки; год производства. Если удерживающее устройство предназначено для использования в сочетании с ремнем безопасности для взрослых, то способ правильного пристегивания лямок (пример - рис.1) должен быть четко указан на чертеже, стационарно прикрепленном к удерживающему устройству. Направление движения лямки указывается на изделии с помощью кодировки цвета (красный – при установке обращенного вперед устройства; синий - обращенного назад устройства).

рис.1

На кресле обязательно должна быть маркировка со значком [**ECE R44/04**](http://babycar-e.ru/gost,_pdd,_ese) подтверждающая, что данная модель прошла весь цикл испытаний и удовлетворяет требованиям  Европейского Стандарта Безопасности (рис.2)

рис.2

1. Стандарты ECE R44-03 или ECE R44-04 предусматривают три типа соответствия: универсальное, полу универсальное и для установки только в определенных автомобилях. Под «универсальным» понимается то, что автокресло может быть установлено на любой автомобиль, однако Вам все равно следует проверить, насколько хорошо выбранное автокресло соответствует Вашему автомобилю.

universal (универсальная) – устанавливается в большинстве автомобилей только с помощью штатных ремней безопасности;

restricted (ограниченная) – устанавливается в определенных автомомбилях, которые указываются указанных изготовителем, только с ремней безопасности;

полууниверсальная (semi-universal) – устанавливается в большинстве автомобилей либо с помощью штатных ремней безопасности либо с помощью дополнительных креплений;

особая (specific vechicle) – устанавливается на всех местах для сидения, а также в багажном отделении салона конкретных типов транспортных средств в качестве встроенных детских удерживающих устройств или с помощью креплений, выпущенных предприятием-изготовителем автомобиля или детского удерживающего устройства.

1. Маркировка соответствия автокресла весу ребенка. Если на наклейке присутствует символ Y, это значит, что данное автокресло оборудовано пятиточечным ремнем безопасности с паховым ремнем.
2. Автокресло соответствует европейскому стандарту безопасности. Обратите внимание на последние две цифры: они должны заканчиваться на 04 (последняя версия) или 03. Стандарты R44-01 или 02 больше не действуют и автокресла, попадающие под них, не должны поступать в продажу с 2008 года.
3. Соответствие автокресла европейским стандартам безопасности.
4. Код страны производителя, в которой кресло было сертифицировано.

|  |  |
| --- | --- |
| E1: Germany E2: France E3: Italy E4: Netherlands E5: Sweden E6: Belgium E7: Hungary E8: Czech Republic E9: Spain E10: Yugoslavia E11: United Kingdom E12: Austria E13: Luxembourg E14: Switzerland E15: unused E16: Norway E17: Finland E18: Denmark E19: Romania E20: Poland | E21: Portugal E22: Russian Federation E23: Greece E24: Ireland E25: Croatia E26: Slovenia E27: Slovakia E28: Belarus E29: Estonia E31: Bosnia/Herzegovina E34: Bulgaria E36: Lithuania E37: Turkey E39: Azerbaijan E40: Makedonia E43: Japan E45: Austraolia E46: Ukraine E47: South Africa E48: New Zealand |

1. Номер соответствия. Первые две цифры (04) показывают, какой версии стандарта соответствует автокресло, например, ECE R 44/04.
2. Информация о деталях производства: неделя и год. Например, 50-я неделя 2008 года.
3. Код производителя и справочный номер.
4. Штрих код,  EAN код (цифровой).
5. Наименование завода-изготовителя.
6. Уникальный номер, присвоенный  автокреслу при тестировании и дальнейшем отслеживании.
7. Тип крепления (Isofix либо штатное).

Требования к детским удерживающим устройствам регламентируются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Государственный контроль за оборотом некачественной продукции на рынке удерживающих устройств для детей, возложен на Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В случае возникновения претензий  к полноте информации, нанесенной на маркировочный ярлык детских удерживающих устройств,  предлагаем обратиться к продавцу.  Если не удовлетворены решением возникшей проблемы Вы можете обратиться в Роспотребнадзор.

